15. 석유정제 공정도 현황

(수율: %)

																									연도별			‘16	‘17	‘18	‘19	‘20
											가스회수 시 설												▶		L P G			2.2	2.6	2.6	2.6	2.5
														▲
																							▶		휘 발 유			13.3	12.8	13.3	13.5	12.3
																	▲
						상압증류탑
																							▶		용 제			0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
											▼												▶		나 프 타			22.4	25.2	24.9	25.0	24.7
																	▲
											등 유 탈황시설												▶		등 유			1.7	1.6	1.7	1.7	3.8
																▲
	원 유				▶																		▶		항 공 유			13.9	14.1	13.6	13.7	9.7
											경 유 탈황시설												▶		경 유			29.2	28.0	28.5	29.3	30.2
																	▲ ▲ ▲
											감압증류 시 설												▶		아스팔트			3.5	3.4	2.9	2.5	2.2
								중질유 분해․ 탈황 시설
																									기타제품			5.6	4.7	4.9	5.1	5.7
											◀
																							▶		중 유			6.1	5.5	5.5	4.7	6.4
															▲
										▶	윤활기유 제조시설												▶		윤활기유			1.8	1.8	1.9	1.6	1.9